**Załącznik 5 do Prospektu Informacyjnego „ Dobrowolskiego 24 ” II Etap : Standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenu wokół niego, stanowiącym część wspólną nieruchomości**

**Zagospodarowanie działki:**

* Tarasy: utwardzone kamieniem drenarskim
* Parkingi z kostki brukowej
* Ogródek: rozplantowana ziemia przygotowana pod sianie trawy

**Ogrodzenie:**

* Ogrodzenie całego osiedla panele siatkowe Exclusive (lakierowane proszkowo) – wysokości 1230 mm, na podmurówce prefebtykowanej zbrojonej.
* Ogrodzenia pomiędzy segmentami panele siatkowe Exclusive (lakierowane proszkowo) – wysokości j.w., na podmurówce j.w.
* Brama wjazdowa na pilota (panele siatkowe Exclusive), lakierowane proszkowo.
* Bramka panele siatkowe Exclusive (lakierowane proszkowo).

**Drogi dojazdowe:** nawierzchnia dróg w osiedlu: kostka brukowa gr. 8cm na podsypce:

* 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej wiboprasowanej.
* 3 cm podsypka żwirowa 2/5 mm.
* 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowana mechanicznie 0/31,5 mm.
* 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie 0/63 mm.

**Przyłącza:**

* Wodne.
* Kanalizacji sanitarnej
* Gazowe.
* Elektryczne.
* Kanalizacji opadowej