**Załącznik 5 do Prospektu Informacyjnego” APARTAMENTY MAŁA GÓRA 10 ” : Standard prac wykończeniowych mieszkania , do których wykonania zobowiązuje się deweloper.**

|  |  |
| --- | --- |
| Tynki wewnętrzne  | Gipsowe w pomieszczeniach suchych ,cementowo-wapienne w pomieszczeniach mokrych  |
| Podłogi  | Jastrych |
| Stolarka  | Drzwi wejściowe klasy C , Okna i drzwi balkonowe PCV otwieralno-uchylne z nawiewnikam (okleina drewnopodobna zewnętrzna ,wewnątrz biała ) |
| Parapety zewnętrzne  | Blacha stalowa ocynkowana powlekana  |
| Parapety wewnętrzne  | Konglomerat  |
| Instalacja elektryczna  | Wraz z osprzętem :gniazda ,wyłączniki,(bez lamp w mieszkaniach ) instalacja prądu trójfazowego w kuchni wg projektu |
| Instalacja Video- domofonowa  | Doprowadzona do przedpokoju każdego mieszkania z odbiornikiem domofonowym |
| Instalacja RTV | Orurowanie dla potrzeb telewizji kablowej lub instalacji zbiorczej ,po 1 gnieżdzie w każdym pokoju  |
| Instalacja telefoniczna i internetowa  | Instalacja internetu –jedno gniazdo przyłączeniowe w pokoju dziennym ,przystosowane do odbioru sygnału telefonicznego  |
| Instalacja wodna  | Instalacja wody zimnej i ciepłej z rur polietylenowych ,podejścia do urządzeń i armatury (bez białego montażu ),ciepła woda z wymiennikowni zasilanej z miejskie sieci ciepłowniczej ,indywidualne opomiarowanie  |
| Instalacja grzewcza  | Instalacja z grzejnikami panelowymi ,w łazience z grzejnikiem ręcznikowym, wraz z głowicami termostatecznymi ,zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej ,indywidualne opomiarowanie  |
| Wentylacja  | Wentylacja mechaniczna wywiewna  |
| Izolacja cieplna i akustyczna  | Ściany zewnętrzne –styropianŚciany wewnętrzne oddzielenia mieszkań pustak AKU  |