**Załącznik 5 do Prospektu Informacyjnego” APARTAMENTY MAŁA GÓRA 10 ” : Standard prac wykończeniowych mieszkania , do których wykonania zobowiązuje się deweloper.**

|  |  |
| --- | --- |
| Tynki wewnętrzne | Gipsowe w pomieszczeniach suchych ,cementowo-wapienne w pomieszczeniach mokrych |
| Podłogi | Jastrych |
| Stolarka | Drzwi wejściowe klasy C , Okna i drzwi balkonowe PCV otwieralno-uchylne z nawiewnikam (okleina drewnopodobna zewnętrzna ,wewnątrz biała ) |
| Parapety zewnętrzne | Blacha stalowa ocynkowana powlekana |
| Parapety wewnętrzne | Konglomerat |
| Instalacja elektryczna | Wraz z osprzętem :gniazda ,wyłączniki,(bez lamp w mieszkaniach ) instalacja prądu trójfazowego w kuchni wg projektu |
| Instalacja Video- domofonowa | Doprowadzona do przedpokoju każdego mieszkania z odbiornikiem domofonowym |
| Instalacja RTV | Orurowanie dla potrzeb telewizji kablowej lub instalacji zbiorczej ,po 1 gnieżdzie w każdym pokoju |
| Instalacja telefoniczna i internetowa | Instalacja internetu –jedno gniazdo przyłączeniowe w pokoju dziennym ,przystosowane do odbioru sygnału telefonicznego |
| Instalacja wodna | Instalacja wody zimnej i ciepłej z rur polietylenowych ,podejścia do urządzeń i armatury (bez białego montażu ),ciepła woda z wymiennikowni zasilanej z miejskie sieci ciepłowniczej ,indywidualne opomiarowanie |
| Instalacja grzewcza | Instalacja z grzejnikami panelowymi ,w łazience z grzejnikiem ręcznikowym, wraz z głowicami termostatecznymi ,zasilana z miejskiej sieci ciepłowniczej ,indywidualne opomiarowanie |
| Wentylacja | Wentylacja mechaniczna wywiewna |
| Izolacja cieplna i akustyczna | Ściany zewnętrzne –styropian  Ściany wewnętrzne oddzielenia mieszkań pustak AKU |